הבהרות:

* לקבוצות תדר נמוך נוספה לנוחיותכם הבהרה בקובץ " RT measurements first session".
* לקבוצות תדר נמוך כפי שמופיע בקבצי RT measurements, מדידות THD,TDD,PF

. ( ערך הפאזה על פני מחזור אחד) real time Phase : 1 cycle Phase value נלקחו מקטגוריית

* שורת הפלורסנטים הראשונה היא על פאזה 1 ושורת הפלורסנטים השנייה על פאזה 2. המזגן מחוץ לחדר של בשארה הוא תלת פאזי.הקומקום על פאזה 2.
* לקבוצות תדר נמוך הפרמטרים ב forth Session זהים לאלו של third Session מלבד פרמטר I H16 ANG שהיה ב third Session והוחלף ב V ANG מקבוצת PHASORS ב forth Session.

(לקבוצות תדר נמוך) בכל תיקיית session מופיע קובץ docx עם הפרמטרים שנמדדו